关于2026年8月31日做出的一般性建设项目环境影响评价文件审批决定的公告

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年8月31 日，我局对1个一般建设项目环境影响评价文件作出审批决定。现将作出的审批决定情况予以公告，公告期为2026年9月2日－2026年9月8日。
行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。
联系电话：0833-3713337、3737955
通讯地址：井研县研城街道建设路新兴街12号
邮政编码：613100
作出的建设项目环境影响评价文件审批决定
	项目名称
	审批文号
	审批时间

	井研县欣意名公司建筑垃圾综合处置项目
	乐市环审井字〔2026〕11号
	2026年8月31日

	
	
	


附件： 乐山市生态环境局关于《井研县欣意名公司建筑垃圾综合处置项目环境影响报告表》的审批意见




 乐山市生态环境局
关于《井研县欣意名公司建筑垃圾综合处置项目环境影响报告表》的审批意见

井研县欣意名建筑垃圾综合利用有限公司：
你公司报送的《井研县欣意名公司建筑垃圾综合处置项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现就该《报告表》提出以下审批意见。
一、项目基本情况
《报告表》表明，你公司拟在井研县宝五镇三教村5组，利用原乐山深恒绿色环保科技有限公司乐山市生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目搬迁后闲置厂房建设该项目，占地面积约5360平方米，通过对闲置厂房进行适应性改造，新建城市建筑垃圾处理流水线，购置供料机一台、棒条筛一台、滚筒筛一台、颚式破碎机一台、振动筛一台、自动分选机一台、磁选机一台、传送带若干等，配套环保、安全等相关辅助设施，每年处理城市建筑垃圾12万—24万吨，分类处理后的固废产品主要用于生产免烧砖及外售综合利用；新建免烧砖生产流水线，购置储存水泥自动灌装机一套、配料搅拌设备一套、静压机一台，洗沙设备一套，年产免烧砖600万块左右，根据城市建设要求，生产相对应尺寸砖块。项目总投资1000万元，其中环保投资41.4万元，占总投资比例约4.14%。
根据井研县住房和城乡建设局情况说明，该项目为井研县定点建筑垃圾资源化利用项目，项目建成后主要承担全县装饰装修垃圾、拆除垃圾等可资源化利用的垃圾处置。井研县发展和改革局以《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2511-511124-04-01-377779】FGQB-0223 号）予以备案，同意实施。
项目建设总体符合国家产业政策、长江经济带发展负面清单及乐山市生态环境分区管控等相关要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到有效减缓和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。
二、项目建设和运营中应重点做好以下环保工作
（一）严格落实施工期环境管理措施。严格落实建筑施工工地扬尘污染治理要求和《四川省施工场地扬尘排放标准》《乐山市扬尘污染防治条例》等相关要求，将施工扬尘治理纳入施工环境监理的重要内容，严格落实“六必须、六不准”“六个百分之百”的施工要求，减少施工扬尘对大气环境的影响。施工期生活污水依托已有污水处理设施处理。建筑垃圾、装修垃圾收集后外运至建筑垃圾处置场；生活垃圾收集后交环卫部门统一清运。
（二）重点落实运营期各项污染防治措施。
1.严格落实水污染防治措施。项目实施“雨污分流”，外部配套建设雨水导排系统，初期雨水经滤网+沉淀池处理后用于洒水降尘；生产废水和冲洗废水收集沉淀后循环使用不外排。生活污水依托乐山深恒绿色环保科技有限公司化粪池处理后用于农灌。
2.严格落实大气污染防治措施。原料堆场设置于封闭厂房内，采取厂房进出口设置防尘帘，并配套移动式雾炮机及喷淋设施喷雾降尘；筛分、破碎、制砖在密闭厂房内进行，在破碎机上方、进料口、搅拌机和传输带均安装喷淋装置和配备移动式雾炮机抑尘，筒仓呼吸粉尘经筒仓顶部自带除尘器处理后自然沉降，无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值；营运期间定时对厂区、道路进行清扫、洒水降低车辆动力扬尘。
3.严格落实噪声污染防治措施。采取合理布局、厂房封闭、基础减震、选用低噪声设备及加强管理等措施，确保场界噪声达标排放。
4.严格落实固废污染防治措施。废机油、废机油桶、废棉纱及手套等严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）分区暂存于危废间，定期交有资质单位处置，严格执行转移联单制度；一般固废分区暂存、外售或委托综合利用，生活垃圾交由环卫部门统一收集处置。
（三）加强安全生产。严格环境风险防控，落实环境风险应急措施，避免环境事故发生。
三、本项目不设置污染物总量控制指标。
四、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。
五、严格执行环境保护“三同时”制度。项目在发生实际排污之前，应按固定污染源排污许可相关规定，依法申领或登记排污许可。项目竣工后，你公司作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按规定标准、程序、时限，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。
该《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批报告表，否则不得实施建设。自报告表批准之日起，如项目超过5年未开工建设，报告表应当报我局重新审核。



乐山市生态环境局
                             2026年8月31日
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